Внимание !!
Перед обновлением прошивки, проверьте версию BootRom коммутатора, если она ниже 7.4.11, необходимо обновить bootrom из файла SNR-S300G-24FX_7.4.11_boot.rom.
Обновление производится из обычного режима работы коммутатора командой copy tftp|ftp://x.x.x.x/SNR-S300G-24FX_7.4.11_boot.rom boot.rom
Затем можно обновлять nos.img, перезагрузка между обновлением boot.rom и nos.img не требуется.
