Внимание! Перед обновлением прошивки проверьте актуальность версии bootrom коммутатора в выводе команды 'sh version'.

Если версия boot.rom ниже 7.2.41, требуется обновление на 7.2.41 (файл SNR-S2962_7.2.41_boot.rom). 


Если у Вас возникнут вопросы по обновлению коммутаторов SNR, обращайтесь в тех. поддержку НАГ по адресу http://support.nag.ru 
