7.5.3.2(R0010.0109)
FIX|CRM20210507005746 add command 'match vlan range multi' in class-map

7.5.3.2(R0010.0108)
FIX|CRM20210517005835 issue with ARP loss

7.5.3.2(R0010.0107)
FIX|CRM20210517005837 show vlan issue 

7.5.3.2(R0010.0106)
FIX|CRM20210414005415 add capture feature

7.5.3.2(R0010.0105)
FIX|CRM20210427005592 archive running-config

7.5.3.2(R0010.0103)
FIX|CRM2021042005494 BPDU tunnel user defined protocol add show statistical requirements

7.5.3.2(R0010.0101)
FIX|CRM20210409005333 issue with 'bpdu-tunnel multi-protocol group'

7.5.3.2(R0010.0100)
FIX|CRM20210318004987 BPDU-tunnel user-defined protocol

7.5.3.2(R0010.0099)
FIX|CRM20210318004987 BPDU-tunnel user-defined protocol

7.5.3.2(R0010.0098)
FIX|CRM20210311004867 issue with SRC_MAC load-balance

7.5.3.2(R0010.0096)
FIX|CRM20210225004631 TCN-guard (TCN-Restriction)

7.5.3.2(R0010.0090)
FIX|CRM20210219004229 issue with tLldp suspending

7.5.3.2(R0010.0089)
FIX|CRM20210115003948 PIM cause memory leaking

7.5.3.2(R0010.0088)
FIX|CRM20210125004112 issue with 'ip default-gateway'

7.5.3.2(R0010.0087)
FIX|CRM20200111003872 wrong temperature and broken DDM issue

7.5.3.2(R0010.0084)
FIX|CRM20201222003713 issue with Selective QinQ

7.5.3.2(R0010.0082)
FIX|CRM20201116003256 incorrect description of interface-id option

7.5.3.2(R0010.0081)
FIX|CRM20201116003255 issue with 'rejected by security IP'
FIX|CRM20201113003235 radius auth failed

7.5.3.2(R0010.0077)
Critical|CRM20200812001901 skb leakage issue		

7.5.3.2(R0010.0071)
FIX|MT20200703001280 disable invalid-DIP drop function	

7.5.3.2(R0010.0072)
FIX|CRM20200716001442 'local-arp enable' incorrect works		

7.5.3.2(R0010.0071)
FIX|MT20200703001280 disable invalid-DIP drop function	

7.5.3.2(R0010.0070)
ADD|MT20200612000994 Adding nandflash in 'dir'

7.5.3.2(R0010.0069)
ADD|MT20200601000864 Loopback Detection messages format/level changed

7.5.3.2(R0010.0068)
FIX|MT20200508000595 monitor session issue with show run 

7.5.3.2(R0010.0066)
FIX|MT10249 show tranceiver temperature is garbled 

7.5.3.2(R0010.0061)
FIX|MT9344 SSH failed if switch SSH access to another switch

7.5.3.2(R0010.0059)
ADD|MT8895 ADD SNMP OIDs - 100.1.23.1 and - 100.1.23.2 for power supply
