Внимание!
Преред обновлением прошивки проверьте актуальность версии bootrom коммутатора в выводе команды sh ver.

Для модели SNR-S2995G-48FX если версия bootrom ниже 7.5.22, требуется обновление на 7.5.22 (файл SNR-S2995G-48FX_7.5.22_boot.rom). 

Для всех остальных моделей если версия bootrom ниже 7.5.21, необходимо обновление на версию 7.5.21 (файл SNR-S2995G-(24(12)FX)(24(48)TX)_7.5.21_boot.rom)

Если у Вас возникнут вопросы по обновлению коммутаторов SNR, обращайтесь в тех. поддержку НАГ по адресу http://support.nag.ru 
