1) При необходимости downgrade eNOS с версии 1.5.0 и выше на версию 1.3.0 и ниже, downgrade необходимо производить через промежуточное обновление на версию 1.4.0 с сохранением конфигурации. В версии 1.5.0 изменен формат имен Vlan интерфейсов с vlan0.x на vlanX при сохранении в startup-config.

