При обновлении прошивки до версии 1.0.0 рекомендуется выполнить обновление загрузчика (boot.rom) на версию 1.1. 
Если версия ПО коммутатора младше 0.12.2, то необходимо сначала обновить коммутатор на версию 1.0.0, 
выполнить перезагрузку и затем обновить загрузчик командой "copy (tftp|ftp|sftp|scp) <url> bootrom" ( Пример: copy tftp tftp://192.168.10.2/boot.rom bootrom ).
Если версия ПО 0.12.2 и старше, то можно выполнить обновление ПО и загрузчика без промежуточной перезагрузки.


