1) В версии 1.12.0 изменен алгоритм шифрования ключей Radius и Tacacs+ серверов, что приводит к некорректной их установке при downgrade на более ранние версии eNOS. Для корректной работы Radius и 
Tacacs+ после downgrade необходимо задать ключи заново. При обновлении на версию 1.12.0 с более ранних версий eNOS задавать ключи заново не требуется.

2) В версии 1.7.0 изменена логика работы команды "switchport mode trunk", при её применении на порту разрешаются все Vlan. Для корректного обновления с версий 1.5.x и ниже на 1.7.0 и выше необходимо:
- обновиться на версию 1.6.0
- сохранить startup-config
- обновиться на последнюю версию eNOS
