1. 从V3.0.4.5版本开始，背板文件系统增加了一个lib目录，用于放一些公共的模块，。

2. 如果子卡所用版本是在V3.0.4.4及之前版本上测试通过下发的，需要特别注意以下事项：
  子卡时所包含的升级文件中，如果包含有a~e所述的模块，则不需上传卡上所附带的公共模块，否则会引起设备运行异常
  平台版本所带模块与之前的名称的对应关系如下：
  (a).ciIf_V1.0.0对应原来的DVB_CI\ciIf.out（需要将FTP上的DVB_CI\ciIf.out删除）
  (b).ciLibPro_V1.0.0对应原来的DVB_CI\ciLibPro.out（需要将设备上的DVB_CI\ciLibPro.out删除）
  (c).inOutCommon_V1.0.0对应以前的module\module.out(需要将设备上的module\module.out删除）
  (d).DemodModule_v2.0.0（需要将设备上的DVB_DEMOD\DemodModule.out删除）
  (e).libav_V1.0.0.out（需要将设备上的lib\libavc.out删除）


3. lib目录中，以后如果相同名称的模块升级文件，只上传最新版本号的升级文件即可。

4. 如果子卡在V3.0.4.6之后的版本上提交测试并通过下发，则子卡不会携带共用模块库，而会注明引用那个模块库，只上传子卡相关升级文件即可
   如果以后子卡在提交时也携带公共模块，会有相应的升级使用说明



如果不确定如何升级，可联系研发人员！